非常台北翡翠區管理委員會〔社區大小公共設施電力設備修復工程〕採購規格表
	項目
	品 名
	規   格
	單位
	數量

	1
	自動切換開關(ATS)
	3P 225A 380/220V、35KA專業廠(含控制板及配線)
	組
	13

	2
	自動切換開關(ATS)
	3P 1200A 380/220V、100KA專業廠(含控制板及配線)
	組
	1

	3
	電流切換開關(A.S)
	3Φ 4W
	只
	8

	4
	電壓切換開關(V.S)
	3Φ 4W
	只
	7

	5
	電流表(A.M)
	500A、廣角型
	只
	14

	6
	電壓表(V.M)
	600V、廣角型
	只
	12

	7
	比流器(C.T)
	600V、225/5A、銅排用、貫穿型
	只
	6

	8
	無熔絲開關(NFB)
	3P 2000A、富士、奇異(發電機室用)
	只
	1

	9
	無熔絲開關(NFB)
	3P 1200A、士林(HS)(發電機室用)
	只
	1

	10
	無熔絲開關(NFB)
	3P 175A、士林(SN)(發電機室用)
	只
	4

	11
	無熔絲開關(NFB)
	3P 150A、士林(SN)(發電機室用)
	只
	2

	12
	無熔絲開關(NFB)
	3P 125A、士林(SN)(發電機室用)
	只
	6

	13
	無熔絲開關(NFB)
	3P 30A、士林(SN)(發電機室用)
	只
	1

	14
	無熔絲開關(NFB)
	2P 20A、士林(SN)(發電機室用)
	只
	1

	15
	三段閘刀開關(K.S)
	3P 100A (電信機房用)
	只
	1

	16
	無熔絲開關(NFB)
	3P 20A、士林(SN)(電信機房用)
	只
	4

	17
	無熔絲開關(NFB)
	1P 30A、士林(SN)(電信機房用)
	只
	2

	18
	無熔絲開關(NFB)
	1P 20A、士林(SN)(電信機房用)
	只
	6

	19
	電容器(SC)
	3Φ 380V、10KVAR(大公盤用)
	組
	2

	20
	電容器(SC)
	3Φ 380V、20KVAR(大公盤用)
	組
	2
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	21
	電容器(SC)
	3Φ 380V、40KVAR(大公盤用)
	組
	2

	22
	自動功率因數調整器(APFR)
	輔助電源220V、6段式、FRAKO(大公盤用)
	台
	1

	23
	電磁接觸器(MC)
	線圈電源220V、380V級37KW用、士林(大公盤用)
	只
	6

	24
	控制箱
	內含無熔絲開關3P 75A 35KA、電子式24Hr計時器(T.M)、手動.停止.自動切換開關、電磁開關(與開關容量匹配)、NO.OFF照光式押扣開關
	組
	8

	25
	控制箱配線
	600V、14mm2及控制線(相序需與原配置相同)
	組
	8

	26
	小公盤控制線路配置
	每組內含2套電子式24Hr計時器(T.M)、手動.停止.自動切換開關、電磁開關(與開關容量匹配)、NO.OFF照光式押扣開關及控制線
	組
	12

	27
	五金另料
	含大小公盤內之栓型保險絲(座)、端子台、控制線等
	式
	1

	28
	其他
	盤內清潔、除鏽及鏽蝕螺絲汰換
	式
	1

	29
	配合事項
	未送電之迴路查驗及修復、約8迴路
	式
	1

	30
	施工工資
	含發電機室總開關線路連結完成
	式
	1
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